Seite A

Vibroliner

1)
Door de parallelheffing en de positie van de achterste wielen die bijna in het midden van de vibroliner zijn gemonteerd, is snel wenden op de kopakkers mogelijk.Met de hefarmaanspanning is draaien met meer dan 90° mogelijk.

2)

Transportbreedte = 2,80 mtr. met een laag zwaartepunt
3) 

Kouters voor de de Vibroliner

5)

Snelwisselkouter  110 mm
6)

snelwisselkouter 

345 mm en 310 mm

7)

Serie wisselkouter

     310 mm

a)

Technische gegevens

b)

standaard

c)

op wens 

8)

werkbreedte

9
transportbreedte

10)
gewicht met

nalooprollencombinatie

11)

categorie

12)

vanaf   KW/PK

13)

tanden  35 x 35 mm met
ganzevoetkouters 310 mm

14)

luchtdrukremmen

15)

nalooprollen-combinatie

16)

Sterncrackerwalsen

17)

ringwalsen 600 mm

18)

Güttler walsen

19)
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20)

Half gedragen grondbewerkingsmachine  voor stoppelbewerking, grondbewerking zonder te ploegen en zaaibedbereiding 
 
Seite B
1)

EuM Vibroliner – universeel te gebruiken met de hoogste capaciteit
2)

stoppelbewerking
3)

grondbewerking zonder te ploegen
4)

zaaibedbereiding

5)
Oppervlaktecapaciteit tot 7 ha/u bij 6 mtr. werkbreedte

6)

Disselaanspanning aan de tractor in de hefarmen cat. 2 en 3,
boventrekhaak-, of ondertrekhaak op wens.
Optimale wendbaarheid met de disselaanspanning in de hefarmen, draaihoek meer dan 90º, de transportwielen bijna in het midden.
7)

Dieptegeleiding aan de voorzijde door wielen.Wanneer de Vibroliner hoofdzakelijk voor zaaibedbereiding wordt gebruikt, dan kan ook met’ één nalooprol gewerkt worden.

De afstelling van het ideale trekpunt vindt plaats met opvolringen aan de hydraulische cilinder van de dissel.

8)

De door een parallellogram geleide cultivator wordt eenvoudig met een spindel versteld voor de diepte.Met de standaard ganzenvoetkouters kan oppervlakkig tot middeldiep gewerkt worden. Als extra uitvoering kan de Vibroliner met hydraulische diepteverstelling worden geleverd

9)

De hydraulische cilinder van het onderstel voor transport en de hydraulische cilinder van de dissel zijn gekoppeld en maken parallelheffing van de machine met een dubbelwerkend stuurventiel mogelijk  
10)

De drievoudige nalooprol-combinatie zorgt voor de dieptegeleiding achter, intensieve verkruimeling en optimale versteviging van de grond.De Sterncrackerwalsen zijn standaard gecombineerd met een dakringwals. De dakringwals kan ook door een andere naloooprol vervangen worden. De tandemverbinding van de nalooprol-combinatie zorgt voor optimale gewichtsverdeling tussen de Sterncrackerwalsen en de dakringwals.  
